

**Aspirateur industriel cyclonique CFM** **317**

Eau et poussière

Maniable, robuste, entièrement en acier émaillé époxy, monté sur chariot 4 roues
équipé de 3 moteurs de 1 kW
avec filtre polyester 6.400 cm2 (ou 16.500 m2 en option)
bac amovible 60 ou 100 litres
avec secoue filtre par manette extérieure

Aspire simultanément poussières et eau, ex. copeaux et lubrifiants
grâce à l'emploi de la plaque cyclonique amovible protège filtre

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité | 317-60 | 317-60ST | 317-100 | 317-100ST |
| Tension | Volts | 220/240 |
| Puissance | W | 3000 |
| Dépression | mmH2O | 2150 |
| Débit max.  | L/mn | 8200 |
| Surf. filtre  | cm2 | 6400 | 16500 | 6400 | 16500 |
| Niveau son  | dB | 78 |
| Capacité | Litres | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Aspiration | MMØ | 70 |
| Encombre | cm | 85 x 67 |
| Hauteur | cm | 138 | 138 | 158 | 158 |
| Poids | Kg | 64 | 64 | 67 | 67 |